|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione AHU KIT EASY fino a 50HP** | **AHU-EASY-50** |
| AHU KIT EASY è un sistema di gestione e controllo progettato per essere integrato all’ interno del quadro della UTA. Il kit è in grado di controllare fino a due pompe di calore e di gestire le valvole di espansione in funzione della Potenza richiesta dal controllore master (esistente nella UTA). Il controllore master dovrà comunicare:   * Accensione spegnimento dei circuiti frigo (con ingressi digitali) * La modalità (con uscita digitale) * La potenza erogata (con una o più uscite analogiche) * AHU KIT EASY include: * La piastra su cui sono installati I componenti * - La valvola di espansione e relative sonde ti pressione/temperatura |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Dimensioni 600x400x200 * Massima potenza collegabile - 50HP * Due circuiti frigo collegabile * Potenza variabile dal 13% al 100% * Elenco I/O * Ingresso digitale per accensione * Ingresso digitale modalità * Ingresso analogico configurabile 0-10V o 4-20mA per il controllo della capacità erogata dall’ insieme delle pompe di calore * 2 Ingressi analogici configurabili 0-10V o 4-20mA per il controllo autonomo della capacità di ogni singolo circuito |  |
|  |  |