|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **Sonda Temp. Esterna** |
| * Sonda di temperatura collegabile al modulo AWS Master * Possibilità di realizzare regole di compensazione climatica, ovvero di controllare la temperatura dell’ acqua in funzione di quella esterna al fine incrementare il confort e la prestazione media stagionale. * Possibilità di impostare soglie di temperatura esterna per il funzionamento sia estivo che invernale |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Protezione – Grado IP55 * Numero massimo di AWS controllati – 4 * Segnale in corrente 4-20mA * Alimentazione elettrica da modulo AWS oppure locale (12...24Vac o 8...32 Vdc) * Dimensioni mm.170x98x44 * Distanza massima dal modulo AWS Master – 60 metri |  |