|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **DCS302C51** |
| **Comando Remoto Centralizzato**Fornitura di comando remoto centralizzato di sistema. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Funzionamento unificato: consente di controllare tutte le unità interne
* Funzionamento arresto unificato: consente di arrestare contemporaneamente tutte le unità interne
* Controllo di zona
* Indicazione stato funzionamento delle unità interne
* Indicazione delle zone in funzione
* Indicazione modalità di funzionamento
* Indicazione pulizia periodica: indica quando per una singola unità o gruppo è trascorso il tempo impostato per la pulizia del filtro
* Visualizzazione temperatura impostata
* Visualizzazione codice di errore se si verifica un guasto
* Indicazione direzione getto d’aria delle unità interne
* Impostazione velocità del ventilatore
* Impostazione delle zone
* Dimensioni: 180-120-16 mm (L-A-P)
 |  |