|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **DCS301B51** |
| **Comando ON/OFF Unificato**  Fornitura di comando di sistema ON/OFF unificato |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne * Possibilità di utilizzo di due comandi remoti in punti diversi * Indicazione dello stato operativo dell’unità interna (funzionamento normale, allarme) * Controllo di accensione/spegnimento dell’unità interna * Funzionamento unificato/individuale * Priorità al comando centralizzato quando in uso * Funzione di avvio sequenziale * Dimensioni: 120-120-16 mm (L-A-P) |  |