|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **DCS302C51** |
| **Comando Remoto Centralizzato**  Fornitura di comando remoto centralizzato di sistema. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Funzionamento unificato: consente di controllare tutte le unità interne * Funzionamento arresto unificato: consente di arrestare contemporaneamente tutte le unità interne * Controllo di zona * Indicazione stato funzionamento delle unità interne * Indicazione delle zone in funzione * Indicazione modalità di funzionamento * Indicazione pulizia periodica: indica quando per una singola unità o gruppo è trascorso il tempo impostato per la pulizia del filtro * Visualizzazione temperatura impostata * Visualizzazione codice di errore se si verifica un guasto * Indicazione direzione getto d’aria delle unità interne * Impostazione velocità del ventilatore * Impostazione delle zone * Dimensioni: 180-120-16 mm (L-A-P) |  |