|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **DCS301B51** |
| **Comando ON/OFF Unificato**Fornitura di comando di sistema ON/OFF unificato |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Controllo singolo e simultaneo di 16 gruppi di unità interne
* Possibilità di utilizzo di due comandi remoti in punti diversi
* Indicazione dello stato operativo dell’unità interna (funzionamento normale, allarme)
* Controllo di accensione/spegnimento dell’unità interna
* Funzionamento unificato/individuale
* Priorità al comando centralizzato quando in uso
* Funzione di avvio sequenziale
* Dimensioni: 120-120-16 mm (L-A-P)
 |  |