|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione AHU KIT EASY fino a 50HP**  | **AHU-EASY-50**  |
| AHU KIT EASY è un sistema di gestione e controllo progettato per essere integrato all’ interno del quadro della UTA. Il kit è in grado di controllare fino a due pompe di calore e di gestire le valvole di espansione in funzione della Potenza richiesta dal controllore master (esistente nella UTA). Il controllore master dovrà comunicare:* Accensione spegnimento dei circuiti frigo (con ingressi digitali)
* La modalità (con uscita digitale)
* La potenza erogata (con una o più uscite analogiche)
* AHU KIT EASY include:
* La piastra su cui sono installati I componenti
* - La valvola di espansione e relative sonde ti pressione/temperatura
 |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Dimensioni 600x400x200
* Massima potenza collegabile - 50HP
* Due circuiti frigo collegabile
* Potenza variabile dal 13% al 100%
* Elenco I/O
* Ingresso digitale per accensione
* Ingresso digitale modalità
* Ingresso analogico configurabile 0-10V o 4-20mA per il controllo della capacità erogata dall’ insieme delle pompe di calore
* 2 Ingressi analogici configurabili 0-10V o 4-20mA per il controllo autonomo della capacità di ogni singolo circuito
 |  |
|  |  |