|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **Modulo 1** |
| * Modulo di espansione I/O per il controllo di eventuali sistemi di integrazione in potenza e/o back up da collegare direttamente al modulo AWS Master
* Possibilità di gestire fino a due caldaie (ON-OFF, SetPoint e segnalazione allarme)
* Possibilità di gestire un chiller (ON-OFF, SetPoint e segnalazione allarme)
* Possibilità di gestire una pompa di calore (ON-OFF, SetPoint, modalità e segnalazione allarme)
 |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Bus di comunicazione - CANBUS
* Dimensioni – 144mm x 110mm x 60mm
* Formato - 8 moduli DIN
* Alimentazione elettrica - 24VAC, 24VDC, 48VDC
* Temperatura di utilizzo (-10°C - +55°C)
* Elenco I/O

DI01 AllarmeCaldaiaA DI02 AllarmeCaldaiaB DI03 AllarmeChiller DI04 AllarmePdcDO01 ModalitaHeat DO02 Operation DO03 ComandoCaldaiaA DO04 ComandoCaldaiaB DO05 ComandoChiller DO06 ComandoPdcAO01 SetpointCaldaiaA AO02 SetpointCaldaiaBAO03 SetpointChiller AO04 SetpointPdc  |  |