|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **Sonda Temp. Opzionale** |
| * Sonda di temperatura ad immersione collegabile al modulo AWS Master * Gestione ottimizzata degli organi di circolazione per ridurre il consumo elettrico abbassando i costi di esercizio * Gestione ottimizzata degli organi di circolazione per aumentare l’ affidabilità degli stessi |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Protezione – Grado IP55 * Numero massimo di AWS controllati – 4 * Segnale in corrente 4-20mA * Alimentazione elettrica da modulo AWS oppure locale (12...24Vac o 8...32 Vdc) * Dimensioni mm.170x98x44 * Distanza massima dal modulo AWS Master – 60 metri |  |