|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **BRC3A61** |
| **Comando semplificato per uso Alberghiero**Fornitura di comando semplificato di sistema per uso alberghiero |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Pulsante ON/OFF
* Led indicatore unità in funzionamento
* Abilitazione comando “master” per selezione caldo/freddo
* Visualizzazione temperatura impostata
* Visualizzazione modalità di funzionamento
* Regolazione della temperatura
* Regolazione del volume d’aria
* Regolazione della mandata dell’aria
* Visualizzazione codice guasto nel caso di anomalia
* Dimensioni: 96/100/50 mm (altezza/larghezza/profondità)
 |  |