|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **BRC2C51** |
| **Comando Semplificato**  Fornitura di comando semplificato di sistema. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Pulsante ON/OFF * Led indicatore unità in funzionamento * Abilitazione comando “master” per selezione caldo/freddo * Visualizzazione temperatura impostata * Visualizzazione modalità di funzionamento * Regolazione della temperatura * Regolazione del volume d’aria * Regolazione della mandata dell’aria * Visualizzazione codice guasto nel caso di anomalia |  |