|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **BRC4C62** |
| **Comando ad Infrarossi**  Fornitura di comando a infrarossi a cristalli liquidi e relativo ricevuitore |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Pulsante ON/OFF * Visualizzazione modalità di funzionamento * Visualizzazione temperatura impostata * Visualizzazione ora programmata * Visualizzazione direzione flusso aria * Visualizzazione velocità ventilatore * Tasto controllo tasto modalità di funzionamento attiva * Regolazione della temperatura * Regolazione del volume d’aria * Regolazione della mandata dell’aria * Programmazione orario * Tasto avvio/arresto timer * Tasto regolazione abilitazione/disabilitazione timer * Tasto selezione modalità di funzionamento * Tasto reset indicazione pulizia filtro * Interruttore per funzionamento di emergenza da attivare quando il telecomando non funziona * Dimensioni: 157/62/17,5 mm (altezza/larghezza/profondità) |  |