|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **ADST301B1** |
| **Timer Settimanale**  Fornitura di Timer Settimanale |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Funzionamento unificato: esegue il funzionamento unificato a prescindere dal numero del timer di programmazione * Funzionamento arresto unificato: esegue l’arresto unificato a prescindere dal numero del timer di programmazione * Impostazione “vacanza”: il funzionamento del timer non è disponibile nel giorno specificato come “vacanza” * Impostazione giorni della settimana * Visualizzazione cause eventuali anomalie di funzionamento * Visualizzazione giorno della settimana e ora corrente * Visualizzazione ora programmata per avvio * Visualizzazione ora programmata per arresto * Programmazione orologio * Programmazione giorno della settimana * Funzione copia il programma di funzionamento del giorno precedente * Dimensioni: 120-120-16 mm (L-A-P) |  |