|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **DCS004A51** |
| **Web Server**Sistema di Gestione da Remoto via Web che consente, mediante opportuno software caricato sul pannello, il controllo e monitoraggio da remoto per mezzo di browser Internet Explorer con accesso ai dati da pagina web senza necessità di un software aggiuntivo sul pc di controllo.Il comando centralizzato può essere collegato su rete LAN esistente e controllato direttamente all’interno della stessa rete o essere visibile su rete Internet dopo l’assegnazione di un indirizzo IP statico.L’attivazione avviene con l’assegnazione di username e password.In caso di utilizzo della scheda PCMCIA è possibile monitorare via web i consumi delle singole unità. |  |
|  |  |
|  |  |