|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **CONTROLLER PLUS** |
| **Sistema di gestione e controllo remoto per AWS**  Fornitura di un kit composto da un pannello remoto di controllo e gestione della unità AWS e di una sonda in corrente 4-20mA da installare sul ritorno del circuito secondario per la gestione intelligente della pompa di circolazione. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Display: LCD grafico 128x64px monocromatico retroilluminato * Distanza massima: 60 metri * Alimentazione elettrica: direttamente da modulo AWS * Funzioni: * Controllo set point * Controllo modalità * Timer settimanale * Gestione e analisi allarmi * Verifica stato I/O |  |