|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **Modulo 1** |
| * Modulo di espansione I/O per il controllo di eventuali sistemi di integrazione in potenza e/o back up da collegare direttamente al modulo AWS Master * Possibilità di gestire fino a due caldaie (ON-OFF, SetPoint e segnalazione allarme) * Possibilità di gestire un chiller (ON-OFF, SetPoint e segnalazione allarme) * Possibilità di gestire una pompa di calore (ON-OFF, SetPoint, modalità e segnalazione allarme) |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Bus di comunicazione - CANBUS * Dimensioni – 144mm x 110mm x 60mm * Formato - 8 moduli DIN * Alimentazione elettrica - 24VAC, 24VDC, 48VDC * Temperatura di utilizzo (-10°C - +55°C) * Elenco I/O   DI01 AllarmeCaldaiaA  DI02 AllarmeCaldaiaB  DI03 AllarmeChiller  DI04 AllarmePdc  DO01 ModalitaHeat  DO02 Operation  DO03 ComandoCaldaiaA  DO04 ComandoCaldaiaB  DO05 ComandoChiller  DO06 ComandoPdc  AO01 SetpointCaldaiaA  AO02 SetpointCaldaiaB  AO03 SetpointChiller  AO04 SetpointPdc |  |