|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **CONTROLLER PLUS** |
| **Sistema di gestione e controllo remoto per AWS** Fornitura di un kit composto da un pannello remoto di controllo e gestione della unità AWS e di una sonda in corrente 4-20mA da installare sul ritorno del circuito secondario per la gestione intelligente della pompa di circolazione. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Display: LCD grafico 128x64px monocromatico retroilluminato
* Distanza massima: 60 metri
* Alimentazione elettrica: direttamente da modulo AWS
* Funzioni:
* Controllo set point
* Controllo modalità
* Timer settimanale
* Gestione e analisi allarmi
* Verifica stato I/O
 |  |