|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****SISTEMA DI COMANDO PER SISTEMI VRV CON GHP AISIN** | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **ADST301B1** |
| **Timer Settimanale**Fornitura di Timer Settimanale |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Funzionamento unificato: esegue il funzionamento unificato a prescindere dal numero del timer di programmazione
* Funzionamento arresto unificato: esegue l’arresto unificato a prescindere dal numero del timer di programmazione
* Impostazione “vacanza”: il funzionamento del timer non è disponibile nel giorno specificato come “vacanza”
* Impostazione giorni della settimana
* Visualizzazione cause eventuali anomalie di funzionamento
* Visualizzazione giorno della settimana e ora corrente
* Visualizzazione ora programmata per avvio
* Visualizzazione ora programmata per arresto
* Programmazione orologio
* Programmazione giorno della settimana
* Funzione copia il programma di funzionamento del giorno precedente
* Dimensioni: 120-120-16 mm (L-A-P)
 |  |